**采购需求**

一、服务供应商要求

1、企业必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人

2、企业具有安防工程相关的经营范围；具有安防工程企业资质叁级（含）以上证书（安全防范产品行业协会颁发的安防工程企业设计施工维护能力资质证书或公安主管部门颁发的公共安全防范工程设计施工维修证书）

3、企业有稳定的、满足项目需要的服务团队，在厦服务团队的人数不低于5人；

4、企业有经公安部门验收合格的厦门市银行业安防工程项目。

二、服务品类

研发楼新增人行通道闸机改造项目

三、服务内容

根据研发楼需求增设三套人行通道闸机。

实现功能：

1.通过旷视人脸识别机实现通道闸开门，并匹配自研小敏办公软件进行管理，同时可实现通过访客系统进行授权人员通行；

2.通过新增或更换通道闸上读卡器实现触发道闸开门，并实现对接现有海康iSecure Center Emb 平台，实现对通道闸的开关状态监测，并能够远程开门；

3.实现现场遥控器开门；

4.满足消防信号下的开门，满足消防逃生规范要求；

5.断电情况下为开门状态；

6.满足高峰期大通过量的要求。

四、服务团队

企业有稳定的、满足项目需要的服务团队，在厦服务团队的人数不低于5人。

五、服务质量要求

(1)施工工期：12月中下旬前完成。如甲方有其他要求，以甲方要求为准。

(2)响应时间：接到故障通知后1.5小时赶到岛内维修点现场；并确保在 4 小时之内排除故障，必要时提供替代的常用备品备件；如在4 小时之内无法排除故障的，应在之后的24小时之内提供替代设备或提供使设备正常运转的措施。

六、款项支付要求

1、费用支付：

（1）采用工程清单方式核算，最后结算金额以我行造价咨询业务部审核为准。

（2）在工程开工后，支付该项目工程价款的40%，项目完成通过竣工验收合格并经我行造价咨询业务部审核后，支付剩余工程款至审定金额的100%。

2、履约保证金缴交：入选供应商应缴交履约保证金2万元，在保修期满并履行完毕保修义务后予以返还。

七、报价要求

无

八、其他要求

无